**Инструкция по режиму парковки в INSPECTOR MapS (версия ПО: FW/SW 1.1.0 и выше)**

Функция мониторинга автомобиля во время парковки с контролем заряда АКБ автомобиля во избежание его сильной разрядки. Настройки позволяют установить задержку активации режима парковки и значение уровня заряда АКБ, после которого производить отключение устройства, чтобы не разрядить аккумулятор в ноль.

Имеется возможность выбора пониженного битрейта видеозаписи для экономии места на карте памяти, а также настройка уровня чувствительности, при котором устройство среагирует и начнет видеозапись при детектировании удара/наклона/перемещения с помощью акселерометра (G-сенсор). При включении зажигания устройство автоматически переходит в обычный режим работы.

**ВНИМАНИЕ: Для использования режима парковки необходимо подключить устройство с помощью специального кабеля скрытой проводки, входящего в комплект.**

***Подключение кабеля скрытой проводки***

Комплект скрытой проводки подключается напрямую к электропроводке автомобиля согласно маркировке на каждом кабеле:

а) Красный провод (маркировка **ACC**) подключается в соответствующий разъем отсека с предохранителями, позволяя автоматически включать и выключать устройство при повороте ключа зажигания;

б) Желтый провод (маркировка **B+**) подключается в соответствующий разъем к постоянному питанию (+), чтобы иметь возможность функционировать даже при выключенном зажигании;

в) Черный провод (маркировка **GND**) подключается в виде заземления на соответствующий разъем или металлический элемент кузова автомобиля (неокрашенный).

***Настройки режима парковки (раздел ВР/ОБЩИЕ)***

*1) Качество видео*

**Езда: 24 Mbs/ 18 Mbs/ 12 Mbs**

**Парковка: 4 Mbs/ 8 Mbs/ 12 Mbs**

Настройка качества видеозаписи во время езды и во время парковки: при любом выборе настройки разрешение видеозаписи будет Full HD (1920х1080х30кадров/сек), меняется только битрейт записи, что приводит к изменению размера каждого файла видеозаписи.

*2) Акселерометр*

**Езда: Макс./Выс./Сред./Ниже/Низ./Мин./Выкл.**

**Парковка: Макс./Выс./Сред.**

Настройка чувствительности акселерометра (или датчик удара) во время езды и во время парковки.

В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) во время парковки устройство автоматически начнет видеосъемку и зафиксирует происходящее за 10 секунд до и 30 секунд после события. Сохраненные файлы будут помещены в отдельную папку **PARKING** на карте памяти. При следующем включении устройства в обычном режиме на экране появится оповещение о наличии событий за время парковки. Посмотреть записанные видео на устройстве можно в разделе меню **ПРОСМОТР -> ЗАЩИЩЕННЫЕ -> ПАРКОВКА**.

3) *Режим парковки*

**Активация: Вкл./ 3 мин./ 5 мин./ 10 мин./ 20 мин./ 30 мин./ Выкл.,**

где **Вкл.** - это активация режима парковки сразу после выключения зажигания;

**3-30 мин.** - задержка между выключением зажигания и активацией режима парковки;

**Выкл.** - режим парковки отключен, после выключения зажигания устройство отключается.

**АКБ: 12,4 - 11,6В**

Выбор значения уровня заряда АКБ автомобиля, после которого произойдет отключение устройства, чтобы не допустить сильной разрядки аккумулятора.